Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

 к паспорту доступности ОСИ

№ 1от «4» марта 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

 МБОУ Комаричской СОШ №1 п. Комаричи, ул. Ленина, д.11

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (рекреация) | есть |  | 7 | Отсутствие тактильных средств |  | Нанесение тактильных средств | ТР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | 13 | Ширина лестницы – 1,1 м, отсутствуют лифт пассажирский или подъемник, нет тактильных средств, отсутствует твердое нескользящее покрытие. |  | Нанесение тактильных средств, установка лифта пассажирского невозможна твердого нескользящего покрытия | КР |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть  |  | 7,8,9,10,11 |  не выделены контрастным цветом дверные проемы, дверные ручки одного цвета с дверным полотном | К,С | выделение контрастным цветом проемов, замена дверных ручек. | ТР |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | 8,14 | Отсутствие тактильной предупредительной информации о препятствии, перепад высоты пола | К,С | Выполнить работы по нанесению тактильной информации, устранить перепад высоты пола | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее:Ширину перехода в другое здание следует принимать - не менее 2,0 м.При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство для:поворота на 90° - равное 1,21,2 м;разворота на 180° - равное диаметру 1,4 м.В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворота кресла-коляски на 180°.Высота коридоров по всей их длине и ширине должна составлять в свету не менее 2,1 м.Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенная поверхность в соответствии с [ГОСТ Р 12.4.026](http://docs.cntd.ru/document/1200026571). Рекомендуется предусматривать световые маячки. Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м.Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной.Дверные проемы в помещения, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м | КС |  |  |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Пути движения внутри здания (в том числе путей эвакуации) | ДЧ-И (к,о, г, у) |  | 7,8,9,10,11,12 |  Текущий ремонт |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностьювсем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установка тактильных табличек, направляющих полос, стенды с представленным на них наглядным материалом, «бегущей строки», устранить перепад высоты пола на путях эвакуации и в переходе, установить световые маячки, выделить контрастным цветом дверные проемы, замена дверных ручек.

Фото 7 Фото 8 Фото 9

  

Фото 10 фото 11 Фото12

  

Фото13 Фото14

 